1.	找一台计算机S运行《DNS服务器》软件，记下它的IP地址，如10.50.16.181。

2.	维护DNS服务器的数据表。可以用之前实验得到的数据，也可故意把几个域名指向同一个IP地址。
3.	局域网内，另找一台计算机A，把DNS服务器指向计算机S。操作可参考下图

WIN 10                               WIN 11

4.	计算机A打开“命令提示符”窗口，执行ipconfig /flushdns命令，清除DNS缓存。
5.	利用ping 命令，查看域名解析表中域名对应的IP地址。
6.	修改域名解析表中域名和IP地址的对应关系，然后计算机A重复第4步和第5步操作，看看修改对域名解析的影响。